MEMBRO DEL PASSO PALADE 
Litareniti giallo-grigiastre a cemento carbonatico e conglomerati a stratificazione incrociata, gradati, talora con  abbondanti resti di vegetali e crinoidi (Encrinus liliiformis, Dadocrinus gracilis).
Limite inferiore erosivo sulle siltiti rosse (pochi decimetri) del Conglomerato di Voltago, non cartografabile. Spessore: 15 metri.
PELSONICO