RUF CONGLOMERATO DI RUFFRÈ
Conglomerati a matrice dolomitica ed elementi arrotondati calcarei e quarzosi suddivisi in strati lenticolari in peliti rosse. Limite inferiore netto ed erosivo su VAB o VVL. Spessore 0 -10 m.
LADINICO SUP.