Gessi saccaroidi laminati da sforzo di taglio, alternati a dolomie nere quasi ovunque cataclastiche in banchi o livelli frammentati e polverizzati tra i gessi; al tetto un orizzonte pelitico marron-rossastro (<15 m) in chiusura verso oriente. Spessore minimo 60 m.