Brecce e conglomerati a clasti carbonatici in strati e bancate metrico-decimetriche. Spessore massimo 30 m con variazioni laterali rapide e consistenti.