Calcareniti a crinoidi e calcisiltiti grigie e grigio-giallastre in strati cm-m; sporadiche intercalazioni di calcari micritici e sottili calciruditi. La potenza massima è circa 200 m.