Micriti bituminose laminate con frequenti slump e sottili marne; spessore compreso tra 0 e 300 m.