Spessa lente di areniti e marne torbiditiche, potenza massima 45 m.