Alla base areniti, marne e calcari, con banchi di areniti violette localmente grigie, in strati dm, peliti rosse, spesso bioturbate, con livelli a caliche e orizzonti micritici spesso dolomitizzati; verso l’alto prevalgono calcari stratificati in banchi alternati a marne; spessore tra 70 e 120 m.