Areniti e peliti grigio scure, torbiditiche, in strati cm-dm. Spessore mal percepibile per elevati disturbi tettonici e comunque compreso tra 600 e 1000 m.