Areniti quarzoso-micacee in stati di 3-10 cm, conglomerati quarzosi in banchi da 1 a 10 m, e peliti grigie localmente scure, calcari bioclastici a volte neri bituminosi, ricchi in fusulinidi. Spessore accertabile circa 40 m.