Gessi saccaroidi laminati e dolomie grigie, spesso cataclastiche per sforzo di taglio, in banchi o livelli frammentati e polverizzati tra i gessi. Spessore approssimativo 350 m.