Calcareniti e calciruditi fini grigie in strati cm-dm alternate a peliti marnose bruno-nerastre; ricorrenti brecce calcaree in banchi m-dam e locali olistoliti calcarei (1-3 m). Calcari e calcari marnosi grigi, calcari dolomitici grigio-chiari nettamente stratificati intercalati a marne e marne argillose scure. Spessore sempre ridotto e mai superiore a 50-60 m.