Alla base esigui calcari oolitici e micritici algali (Or.di Tesero). Seguono calcari grigi a tratti marnosi in strati cm-dm, intercalati a marne in veli mm-cm o spessori sub-metrici (Mb. di Mazzin). Al tetto livello dam di dolomie e calcari dolomitici gialli laminati, farinosi, peliti varicolori e calcari grigi in strati dm (Or. di Andraz). Spessore complessivo di 90 m.