Calcisiltiti fittamente laminate, calcilutiti grigie in strati cm-dm con giunti marnosi in banchi metrici e sub-metrici; si alternano sporadiche calcareniti a stratificazione gibbosa e rari calcari oolitici; a 70 m dalla base fitte intercalazioni pelitiche rosse e grigie con rare areniti fini (15-30 m). Spessore 120 m.