ARENARIE DI VAL GARDENA
Arenarie rosse, grigie e bianche in banchi di spessore variabile da pochi decimetri a qualche metro, alternate a siltiti rosse o grigie, siltiti marnose e marne. Nei livelli arenacei è frequente la presenza di frustoli carboniosi e resti vegetali. Limite inferiore erosivo e paraconcordante su Ora.
Spessore:  50 – 70 m.
PERMIANO SUPERIORE