Brecce vulcanoclastiche (IGRa) in parte grossolanamente stratificate, ad assetto caotico, sono presenti, a luoghi, al tetto della formazione. 
Sono costituite da blocchi e clasti decimetrici subangolosi e/o subarrotondati, immersi in matrice microgranulare. I clasti e la matrice sono esclusivamente costituiti da frammenti della formazione originaria.
Limite inferiore netto discordante su IGG. Spessore: fino a 300 m. 
PERMIANO INFERIORE p.p.