SUPERSINTEMA DI NOGARE'
Ghiaie a stratificazione orizzontale o incrociata con clasti da ben arrotondati a subarrotondati, con intercalazioni di sabbie (depositi alluvionali). Ghiaie e brecce a struttura aperta o a supporto di clasti subangolosi (depositi di debris-flow). Cementazione da discontinua a pervasiva; alterazione da lieve a molto spinta. Limite inferiore erosivo, limite superiore inconforme con SGD, SGD12 o PTG. 
Spessore di oltre 50 m.
PLEISTOCENE MEDIO – PLEISTOCENE SUPERIORE p.p.