Alla base, discontinua presenza di livelli vitrofirici (ORA1a) grigio-neri in cui la pasta di fondo è ossidianacea con fessurazione perlitica e struttura eutaxitica.
Limite inferiore netto discordante su TGV o graduale con ORA. Spessore: fino a 250 m.
PERMIANO INFERIORE p.p.