Facies arenitica
Areniti medio grossolane in strati da medi a spessi, massive e con laminazione incrociata. Il colore è generalmente rosso. Occasionalmente sono presenti isolati clasti decimetrici di vulcaniti.
Limite inferiore netto ed erosivo su IGR e LAN. Spessore: fino a 150 m.
PERMIANO INFERIORE p.p.