Membro del Sarca di Campiglio
Marne calcaree grigie e nere con sottili intercalazioni di calcari micritici scuri a cui si alternano torbiditi carbonatiche con marcata frazione terrigena a quarzo e biotite. Limite inferiore graduale su SAA. 
Spessore: 0 – 20 m.
EOCENE MEDIO