CONGLOMERATO DI VOLTAGO
Conglomerati medio-grossolani costituiti da clasti in prevalenza dolomitici, arrotondati (dimensioni di 0,2 – 15 cm), in matrice arenaceo-siltosa bianco rosata, arenarie medio-fini giallo-rosse, siltiti micacee rosse laminate. Limite inferiore erosivo su SLI. Spessore: 35 – 40 m.
ANISICO MEDIO (PELSONICO p.p.)