SINTEMA DELL’AMBIESTA (Bacino del F. Tagliamento)
Conglomerati ben cementati, ciottoli subarrotondati carbonatici ed in subordine ibridi, silicei, metamorfici e vulcanici, matrice arenaceo-siltitica, tessitura clasto-sostenuta, stratificati; si intercalano livelli decametrici di arenarie pelitiche da stratificate a laminate. A luoghi sono intercalati corpi di brecce ben cementate, da caotiche a grossolanamente stratificate, tessitura clasto-sostenuta (AMEa). Limite superiore erosivo, limite inferiore erosivo e discordante. Conglomerato di Osoppo: conglomerati deltizi, clinostratificati (foreset) o a stratificazione planare (topset), clasti subarrotondati, matrice arenaceo-siltitica, tessitura generalmente clasto-sostenuta; localmente alla base siltiti e sabbie limose (bottomset) (OSP).
ZANCLEANO