SINTEMA DI CESCLANS (Bacino del F. Tagliamento)
Conglomerati ben cementati, clasti subarrotondati carbonatici ed in subordine ibridi, silicei, metamorfici e vulcanici, matrice arenaceo-siltitica, tessitura clasto-sostenuta, stratificati; si intercalano livelli decametrici di sabbie limose e limi laminati. A luoghi sono intercalati corpi decametrici di brecce ben cementate, da caotiche a mal stratificate, tessitura clasto-sostenuta (CCXa). Limite superiore erosivo, limite inferiore erosivo e discordante.
GELASIANO - CALABRIANO