subsintema di Remanzacco (Bacino del F. Tagliamento)
Ghiaie a blocchi, clasti subangolosi-subarrotondati, matrice sabbioso-limosa, stratificazione grossolana da planare ad inclinata, con livelli sabbioso-limosi massivi, tessitura da clasto-sostenuta a matrice-sostenuta (depositi fluvioglaciali) (SPB4b); ghiaie sabbiose a stratificazione incrociata, clasti da subangolosi a subarrotondati, matrice sabbioso-limosa; sabbie debolmente limose laminate (depositi di contatto glaciale) (SPB4b5); diamicton massivo eterogeneo con blocchi, matrice sabbioso-limosa, clasti da angolosi a subarrotondati, striati, sfaccettati e levigati, da addensato a molto addensato, tessitura matrice-sostenuta (till indifferenziato) (SPB4c1); diamicton massivo eterogeneo con blocchi, matrice sabbioso-limosa, clasti da subangolosi a subarrotondati, striati e sfaccettati, da addensato a poco addensato, tessitura matrice-sostenuta (till di ablazione) (SPB4c5); limi e sabbie laminati con lenti ghiaiose, addensati, contenenti dropstone (depositi glaciolacustri) (SPB4c6); blocchi angolosi plurimetrici carbonatici (frana con trasporto glaciale) (SPB4a5). Limite superiore costituito dall’originaria superficie deposizionale rimodellata, caratterizzata da suoli con profilo tipo A-B-C o A-C (colore 10YR); limite inferiore erosivo. Sono distinte le unità di Muris (SPB4A), di Majano (SPB4B) e di Collalto (SPB4C) relative a diversi lobi del ghiacciaio del Tagliamento.
PLEISTOCENE sup.