CALCARE DI ANGOLO - Litofacies calcarea
Alternanze di spessi strati calcarei grigio-scuri e neri planari e strati più sottili, amalgamati, debolmente nodulari, bioturbati e con interstrati marnoso-argillosi. Contatto transizionale sulla carniola di Bovegno. Llivello siltoso micaceo al tetto (Passo di San Simone). Spessore massimo di 150-200 m. Ambiente subtidale a sedimentazione prevalentemente carbonatica.
ANISICO INFERIORE - MEDIO