ARENARIA DI VAL GARDENA
Arenarie rosse, grigie e bianche poco compatte, alternate a siltiti rosse o grigie, siltiti marnose e marne, spesso con noduli di gesso rosato. Limite inferiore: netto erosivo su ORA, VFS, CGB. Spessore: 70-80 metri.
PERMIANO SUP.