SUPERSINTEMA DI NOGARÈ (NG)
Ghiaie a stratificazione orizzontale o incrociata con clasti da ben arrotondati a subarrotondati, con intercalazioni di sabbie e limi (depositi alluvionali). Ghiaie e brecce a struttura aperta o supporto di clasti subangolari (depositi da debris flow, di origine mista e di versante). Cementazione da discontinua a pervasiva, grado di alterazione da
superficiale a molto spinto. Limite inferiore erosivo, limite superiore inconforme con SGD o PTG. Spessore oltre 30 m.
PLEISTOCENE MEDIO - PLEISTOCENE SUP. P.P.