CONGLOMERATO DEL PIZ DA PERES (PPS)
Conglomerati a clasti subarrotondati di dolomie bianche (Dolomia del Serla inf.), raramente di dolomie oolitiche (Fm. di Werfen) e clasti del basamento intercalati ad arenarie giallastre. Limite inferiore: netto erosivo su SLI.
Spessore: 0-10 m.
ANISICO INF. (?BITINICO)