CONGLOMERATO DI VOLTAGO (VTG)
Siltiti e arenarie grigie, giallastre e rosse con sottili intercalazioni di conglomerati a clasti dolomitici in matrice arenacea biancastra o gialla. Limite inferiore: erosivo su GLS. Spessore: 40 m.
PELSONICO