subsintema di Santa Margherita (Bacino del F. Tagliamento)
Ghiaie grossolane da subangolose a subarrotondate, localmente cementate, matrice sabbiosa debolmente limosa, tessitura a supporto di clasti, stratificazione suborizzontale (depositi fluvioglaciali) (SPB1b); diamicton massivo contenente blocchi, clasti da subangolosi a subarrotondati, striati e sfaccettati, matrice limosa o sabbioso-limosa, deposito da addensato a molto addensato, localmente cementato, tessitura a supporto di matrice (till indifferenziato) (SPB1c1); diamicton massivo contenente blocchi, molto addensato, clasti da subarrotondati a subangolosi, striati, sfaccettati e levigati, matrice limosa, tessitura a supporto di matrice (till di alloggiamento) (SPB1c4); diamicton massivo, con numerosi blocchi, addensato, con livelli, lenti e lingue di sabbia e limo ghiaiosi da massivi a laminati, clasti da subarrotondati ad angolosi, striati, matrice sabbioso-limosa, tessitura prevalentemente a supporto di matrice (till di ablazione) (SPB1c5); limite superiore in parte erosivo, in parte costituito dall’originaria superficie deposizionale rimodellata e caratterizzata da un suolo avente profilo tipo A-B-C (colore 7.5YR), limite inferiore erosivo.
PLEISTOCENE sup.