CONGLOMERATO DI FROLA
Conglomerato con ciottoli ben arrotondati da 2 a 30 cm, matrice arenacea, lenti di sabbie medie e fini massive o a laminazione obliqua; sabbie medie e fini in strati decimetrici a laminazione pianoparallela, con alternanza di granulometrie più fini e più grossolane. Cementazione molto buona: depositi fluviali. Conglomerati a supporto di clasti privi di matrice o con matrice nei pori, con clasti spigolosi, in corpi lenticolari clinostratificati secondo il pendio: depositi di versante.
PLIOCENE