CONGLOMERATO DEL PIALERAL
Conglomerato costituito da ghiaie a supporto di clasti; dimensioni modali 2 - 3 cm, spigolosi, in letti alternati con e senza matrice (letti grassi e letti magri), disposti secondo il pendio: facies tipo grèzes litées; matrice scarsa: depositi di versante. Cementazione da scarsa a molto buona.
GELASIANO