CONGLOMERATO DI PONTE DELLA FOLLA
Conglomerato costituito da ghiaie a supporto di matrice ghiaioso fine - sabbioso; clasti subspigolosi e subarrotondati; disposizione in lenti, laminazione incrociata a basso angolo. Arenarie costituite da sabbia grossolana e ciottoli sparsi: depositi fluviali. Cementazione ottima, litificato. Verso della paleocorrente da Nord.
MESSINIANO - ZANCLEANO