FLYSCH DI PONTIDA
Arenarie litiche ibride, di colore per lo più beige o bruno, in strati di spessore assai  variabile, alternati a marne con diffusa sfaldatura "a saponetta", a formare sequenze di Bouma ritmiche di spessore da metrico a decametrico. Sedimentazione torbiditica alternata con emipelagiti. Spessore > 500 m.
TURONIANO MEDIO - SUPERIORE