CONGLOMERATO DELLA CORNA DI LADER
Conglomerati in strati o in lenti a stratificazione obliqua con clasti ben selezionati e arrotondati, arenarie laminate o gradate in strati decimetrici (depositi alluvionali); conglomerati clinostratificati (depositi di versante e di frana). Cementazione ottima; carsificati; lembi isolati dall’erosione, sospesi di 120 m sul fondovalle attuale.
MIOCENE