CONGLOMERATO DI BRATTO
Conglomerati in strati suborizzontali a supporto clastico e clasti arrotondati, talora con matrice arenacea scarsa e clasti ben selezionati, talora con abbondante matrice arenacea fine e clasti a selezione minore (depositi alluvionali); conglomerati clinostratificati a supporto clastico con matrice abbondante e diamictiti massive a supporto di matrice fine, con clasti mal selezionati, angolosi (depositi di versante). Cementazione ottima, profondamente carsificato. Profilo di alterazione parzialmente conservato, colore della matrice 7.5 YR, limite inferiore a organi geologici. Morfologia ben conservata, in erosione.
CALABRIANO?