CONGLOMERATO DI LANTANA
Conglomerati in strati suborizzontali a supporto clastico, matrice arenacea, clasti ben selezionati e arrotondati; arenarie e siltiti stratificate e laminate (depositi alluvionali). Conglomerati massivi o grossolanamente clinostratificati, con clasti mal selezionati, angolosi (depositi di versante). Clasti carbonatici locali. Cementazione ottima, sino a completa litificazione. Profilo di alterazione di spessore osservato sino a 2 m, colore matrice 5YR, limite inferiore a organi geologici. Morfologia ben conservata, in erosione.
CALABRIANO?