CONGLOMERATO DI PASSO OLONE
Diamictiti a supporto clastico o di matrice fine litificata, con clasti angolosi sino a metrici costituiti da calcari chiari, dolomie grigio-brune e sparse porfiriti. Troncate dalla fisiografia attuale, in posizione di cresta, bacino di alimentazione non conservato; localmente tettonizzate e coinvolte entro il piano di sovrascorrimento dei piastroni carbonatici.
TARDO PALEOGENE? - NEOGENE?