CALCARE ROSSO
Livello discontinuo grigio o grigio-biancastro fino a rosato, costituito da cementi carbonatici a struttura concrezionale, più raramente raggiati, che hanno in parte o completamente sostituito il sedimento originario. Localmente (Corna Gemelle in Presolana) compaiono brecce a cemento ocraceo a base erosionale su calcari a laminazioni stromatolitiche, fenestrae e gasteropodi giganti (non distinte in carta). Piattaforma carbonatica peritidale con ripetute e prolungate emersioni. Spessore massimo di poco superiore a 50 m.
LADINICO SUPERIORE