ZOR
CALCARE DI ZORZINO
Calcari micritici e dolomicriti nere laminate bituminose con interstrati di peliti laminate nerastre e calcitorbiditi gradate, in strati medio-spessi. Corpi decametrici di brecce a supporto di matrice con clasti di DPR (ZORa). Limite inferiore netto concordante su DPR. Spessore 0-250 m.