UNITÀ DI BORGONATO
Depositi glaciali sovraconsolidati, depositi di contatto glaciale, fluviali/fluvioglaciali con locale cementazione discontinua. Coltre eolica multipla. Colore della matrice 10  7,5 YR (tipico); fronte di decarbonatazione con profondità massima di 2,1 m.