UNITÀ DI TIMOLINE
Depositi glaciali, fluviali/fluvioglaciali, lacustri. Coltre eolica. Colore della matrice 10  7,5 YR (tipico); fronte di decarbonatazione con profondità massima di 2,1 m.