Unità di Saonara (bacino del F. Brenta)
Sabbia, limo e sabbia a stratificazione orizzontale o incrociata (depositi alluvionali di canale fluviale, argine, ventaglio di rotta); limo ed argilla a stratificazione orizzontale (depositi di piana alluvionale).
Limite inferiore inconforme o erosivo con POI12l, limite superiore coincidente con la superficie topografica. Spessore variabile da circa 1 m a circa 10 m.
(Olocene sup.)