Unità di Mezzavia (bacino del F. Brenta e del F. Bacchiglione)
Sabbia, limo e sabbia a stratificazione orizzontale o incrociata (depositi alluvionali di canale fluviale, argine, ventaglio di rotta); limo ed argilla a stratificazione orizzontale (depositi di piana alluvionale).
Limite inferiore inconforme o erosivo con BBS, limite superiore coincidente con la superficie topografica o inconforme con POI11 e POI12k. Spessore variabile da circa 1 m a circa 10 m.
(Olocene inf. – Pleistocene sup. P.P.)