Unità di Conselve (bacino del F. Adige)
Sabbia, limo e sabbia, limo a stratificazione orizzontale o incrociata (depositi alluvionali di canale fluviale, argine, ventaglio di rotta); limo, limo argilloso con intercalazioni di argilla e torba prevalentemente a stratificazione orizzontale (depositi di piana alluvionale e palustri).
Limite inferiore sepolto o con SGD, limite superiore coincidente con la superficie topografica. Spessore compreso tra circa 2 e 11 m.
(Olocene medio. – Olocene sup.)