diamicton  massivi matrix supported con matrice limoso-sabbiosa (70% di matrice), ben addensati, con lenti di limi ben selezionati e ciottoli sfaccettati, levigati e striati e diamicton da massivi a mal stratificati, matrix supported, con matrice ghiaioso-sabbiosa  (30% di matrice), addensati (colore 5YR Munsell) (till di allogamento);