MRA complesso di Monte RAGOLA  Brecce argillose matrice-sostenute, costituite da argille grigie e grigio scure inglobanti blocchi eterometrici di calcari micritici silicizzati.
Sono presenti, con rapporti di probabile eteropia, torbiditi pelitico arenacee (MRAa) costituite da alternanze di litoareniti medie e fini, gradate, grigio-verdastre, a prevalente componente ofiolitica e di siltiti e argilliti scure, fogliettate, in strati da sottili a spessi, associate a brecce matrice-sostenute (MRAb), costituite da clasti eterometrici di calcari micritici silicizzati, serpentiniti, calcareniti e graniti in matrice argillosa bruno scura e a brecce grano-sostenute a scarsa matrice arenitica (MRAc), costituite da clasti spigolosi di serpentiniti o basalti e di carbonati, a cementazione variabile. 
Santoniano-Campaniano inf.