scb arenarie di Scabiazza   Alternanze di litoareniti grigio-nocciola, fini e medie, frequentemente micacee, a cemento carbonatico, talora ricche in frustoli carboniosi, e di marne siltose grigio scure in strati da sottili a medi, talora spessi (1/4<a/p<1/2): torbiditi pelitico-arenacee. Calclitoareniti grigio chiare, conglomerati e brecce, frequentemente gradati, associati a marne e marne siltose grigie, in strati da medi a molto spessi e banchi: torbiditi arenaceo-pelitiche. Localmente si intercalano livelli di argille rossastre. Sono altresi presenti brecce matrice-sostenute, debolmente cementate, di composizione litica prevalentemente carbonatica, in strati spessi e banchi ed olistoliti eterometrici di Maiolica (ma): depositi da colata e frana sottomarina. La formazione si presenta intensamente tettonizzata. 
Cenomaniano-Campaniano inf.?