MCS	Flysch di Monte Cassio
Unità composta da alternanze di arenarie ibride fini e medie, color grigio-nocciola, giallastro all'alterazione, e di marne e marne calcaree grigie in strati spessi, molto spessi e banchi. Localmente si intercalano arenarie medie e fini a cemento carbonatico, di colore grigio scuro e argille siltoso-marnose, in strati sottili e medi. Depositi torbiditici. Passaggio con le AVV sottostanti tettonizzato, dove osservato. Spessore parziale stimabile in 500 m circa.
Campaniano sup.-Maastrichtiano