AES2 Subsintema di Maiatico -  AES  Sintema emiliano-romagnolO superiore
Unità alluvionale prevalentemente grossolana; depositi alluvionali intravallivi, terrazzati, di conoide alluvionale ghiaiosa e di interconoide. Lo spessore complessivo varia nel Foglio da 0 a 800 m circa. Il limite di tetto è rappresentato dalla superficie topografica, mentre il contatto di base è per metà del foglio netto e discordante, per l’altra metà concordante, sul Sintema Emiliano-Romagnolo Inferiore e su tutte le altre unità cartografate nel Foglio.
L'unità è suddivisa in cinque subsintemi:
Pleistocene medio – Olocene

AES2 Subsintema di Maiatico
Unità costituita da cicli positivi plurimetrici, stratigraficamente giustapposti, formati da un intervallo basale grossolano a ghiaie clasto-sostenute, con matrice sabbioso-limosa, e da un intervallo superiore prevalentemente fine, massivo, di colore grigiastro, giallognolo all’alterazione, con intercalate localmente sabbie e ghiaie di spessore massimo pari a 2 metri: depositi intravallivi terrazzati. Verso valle i cicli positivi si trasformano gradualmente in cicli negativi che si sovrappongono stratigraficamente e nei quali l’intervallo basale argilloso-limoso e quello sovrastante ghiaioso mostrano una debole o assente alterazione pedogenetica: depositi di conoide alluvionale. Lo spessore di questo subsintema è variabile da alcuni metri a circa 70-80 m nel sottosuolo della pianura. Il profilo di alterazione dell'unità è molto evoluto, raggiunge i 7-8 m di profondità ed è di tipo Bt/Btc/BC/Ck/C sulle litofacies grossolane e di tipo A/Bw/Bkss oppure A/E/Bt/Btc/Btb/Btcb/Btb/Btcb sulle litofacies fini. Il contatto di base è generalmente erosivo e discordante su AES1, AEI, CMZ, ATS; esso diventa invece continuo e concordante nel sottosuolo.
Pleistocene medio

In posizione intravalliva si distinguono su base morfo–pedostratigrafica, due unità:

AES2b Unità di Fico Rosso 
Ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati, con copertura di limi argillosi: depositi intravallivi terrazzati, separati mediante una scarpata fluviale di altezza decametrica dai depositi dell’unità AES2a. Lo spessore massimo dell’unità è di circa 40m.

AES2a Unità di Miano 
Ghiaie sabbiose, sabbie e limi stratificati, con copertura di limi argillosi: depositi intravallivi terrazzati, separati mediante una scarpata fluviale di altezza decametrica dai depositi dell’unità AES1. Lo spessore massimo è di circa 35 m.